{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":2,"rows_kept":29,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Požadované parametre na uvedený druh predmetu zákazky:","Parametre uchádžačom  navrhovaného tovaru"]
["-          Výška zdvihu:  do 550mm"]
["-          Celková výška:  do 1230 mm"]
["-          Celková dlžka:  do 940 mm"]
["-          Max. šírka podvozku do 620 mm"]
["-          Výška sedadla – min: 510 mm"]
["-          Napájacie napätie: 24V DC"]
["-          Batérie: NiMH"]
["-          Trieda ochrany: IPX4"]
["-          Váha:  do 64kg"]
["-          Nosnosť ( BPZ):  do140 kg"]
["-          Identifikátor nízkeho napätia"]
["-          2x nabíjateľná 24 V batéria + nabíjačka"]
["-          Núdzové spúšťanie, núdzové zastavenie"]
["-          Plastové časti  odolné voči umývacím prostriedkom"]
["-          Hlavový vankúš"]
["-          Plná dĺžka chrbtovej opierky so zaoblením v dolnej časti"]
["-          Napolohovanie do pololežatej polohy so súčasným výsuvom podpery lýtok a stehien"]
["-          Bezpečnostný pás"]
[" Funkcia otvárania sedáku sedáku dovoľujúca vyzliekanie A11 výmenu                            inkontinentných nohavičiek "]
["-          Sklopná pozícia polohujúca klienta do ľahu pri sprchovaní"]
["-          Integrované sieťové vrecko pre uloženie osobných potrieb"]
["-          Podložná misa "]
["-          Držiak podložnej misy"]
["-          Stabilný podvozok"]
["-          Diaľkový ovládač pre všetky funkcie"]
["-          Doprava "]
["-          Montáž"]
["-          Zaškolenie personálu"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}